**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз** | **Описпозиције** | **Јед.Мер.** | **Колич.** | **Јединична цена без ПДВ** | **Јединична ценаса ПДВ** | **Укупнацена без ПДВ** | | **Укупнаценаса ПДВ** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | |
| **1.ТЕСАРСКИ РАДОВИ** | | | | | | |  | |  | |
| 1.1 | Израда дрвене конструкције трема који се састоји од стубова, подвлака и профилисаних греда „јастука.“ Сви елементи су конструктивно у вези и морају се урадити према цртежима и упутствима пројектанта. Све видљиве површине морају бити ручно отесане а елементи повезани према детаљима. Све се ради од суве и квалитетне храстове грађе. У цену улази сав рад, алат, материјал и повезивање анкерима за подлогу. стубови: 8x2.07+1.53\*2=16.56+3.06=19.62м1 x 1.14x0.14 = 0.385м3 подвлака: 5.51+5.27+5.79+5.71=22.28м1 x 0.14x0.18=0.561м3 декоративна греда: 1.3\*6+0.72\*4=7.8+2.88=10.68м1 x 0.14x0.18=0.269м3  распињача: 4.30\*5=21.5м1 x 0.12x0.14=0.361м3 Укупно 1.576м3; Обрачун по м3. | **м3** | 1,58 |  |  |  | |  | |
| 1.2 | Израда дашчане оплате преко рогова кровне конструкције, од квалитетне грађе четинара МД II класе, дебљине 3.5цм. даске се спајају на преклоп, а доња видљива страна се обрихтује. Даска мора бити добро натегнута помоћу кланфи и клинова, а треба да покрије мин 3 поља између рогова. У цену улази сав рад, алат и материјал. Стварна површина кровних равни 78.00м2 Обрачун по м2 | **м2** | 78 |  |  |  | |  | |
| 1.3 | Израда кровне конструкције на две воде од масивне грађе четинара МД II. Тип конструкције је са једним стувом у осовини (са косницима и клештима) венчаницом и слеменом гредом. Рогови се ослањају на слемењачу и венчаницу и имају препуст са обе стране у дужини од 70 до 130цм. Кровна конструкција се ослања на стубове трема и мора бити урађена у свему према прорачуну, цртежима и упутствима одговорних пројектаната. У цену улази сав рад, алат и материјал рачунајући и конструктивни оков: челични флахови, завртњи, кланфе, ексери и др. Обрачун се ради по м2 хоризонталне пројекције. Укупно 3.50 м Обрачун по м3 | **м3** | 3,5 |  |  |  | |  | |
| **УКУПНО тесарски радови:** | | | | | |  | |  | |
| **2.ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ** | | | | | | |  | |  | |
| 2.1. | Покривање кровних површина поцинкованим алуминијумским пластифицираним равним лимом сиве боје. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести по пројекту, детаљима и упуству пројектанта. Испод лима поставити слој „Изолим“ траке, који улази у цену покривања. Обрачун по м2 покривене површине.Стварна површина кровних равни 78.00м2 | **м2** | 78 |  |  |  | |  | |
| 2.2 | Преко дашчане подлоге поставити водоотпорну паропропусну фолију дебљине 200гр/м2. Обрачун по м2 покривене површине. Стварна површина кровних равни 78.00м2 | м2 | 78 |  |  |  | |  | |
| **УКУПНО покривачки радови:** | | | | | |  | |  | |
| **3.РАЗНИ РАДОВИ** | | | | | | |  | |  | |
| 3.1 | Израда камених стопа – ослонаца за стубове За ослањање дрвених стубова израдити камене стопе облика зарубљене пирамиде, квадратне основе ширине 40 у доњем и 25 цм у горњем делу, висине 30цм. Стопе се раде од пешчара са завршном обрадом штоковањем. Стопе се анкерују за подлогу а стубови за стопе, према детаљу који ће одобрити пројектант и статичар. У цену урачунати набавку, рад и уградњу. Обрачун по м3 | м3 | 0,32 |  |  |  | |  | |
| 3.2 | Премазивање комплетне дрвене конструкције средством за заштиту против инсеката. Видљиве површине дрвених елемената тонирати провидним заштитним премазом чију ће боју одредити пројектант. Бојити два пута са размаком од 24 сата за сушење. У цену улази сав рад и материјал. | м2 | 150 |  |  |  | |  | |
| 3.3 | Повезивање конструкције трема са зидовима. Ради обезбеђења статичке стабилности конструкције стубови се анкеришу за постојеће зидове на начин и на местима које ће одредити пројектант и статичар. Анкерисање вршити шрафовима М16.Укупно 10 анкера. Обрачун паушално. | па. | 1 |  |  |  | |  | |
| **УКУПНО разни радови:** | | | | | |  | |  | |
| **РАДОВИ НА КОНАКУ** | | | | | | | | | | |
| **4.ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Демонтажа старих унутрашњих и спољних врата и слагање на депонију | ком | 12 |  |  |  | |  | |
| 4.2 | Демонтажа комплет старих прозора и слагање на депонију. | ком | 4 |  |  |  | |  | |
| **УКУПНО демонтажни радови:** | | | | | |  | |  | |
| **5. РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ (ОБНОВИ)** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Израда и уградња нових дрвених прозора по угледу на постојеће. У цену је урачуната потребна потпрозорна даска и спољни солбанак. 77х105 | ком | 4 |  |  |  | |  | |
| 5.2 | Израда и уградња нових дрвених унутрашњих врата по угледу на постојеће 80х205 | ком | 11 |  |  |  | |  | |
| 5.3 | Израда и уградња нових, дрвених улазних врата израђеним по угледу на постојеће | ком | 1 |  |  |  | |  | |
| 5.4 | Набавка и уградња зидних керамичких плочица са припремом подлоге | м2 | 120 |  |  |  | |  | |
| 5.5 | Набавка и уградња подних керамичких плочица. У цену  је урачуната и припрема подлоге, фуговање и израда сокле, висине до 10 центиметара, где је то потребно | м2 | 160 |  |  |  | |  | |
| 5.6 | Набавка материјала, глетовање и бојење зидоваквалитетним премазима у два слоја до уједначеног тона | м2 | 360 |  |  |  | |  | |
| **УКУПНО радови на реконструкцији:** | | | | | | |  | |  | |
| **УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:** | | | | | | |  | |  | |

* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна);**
* **Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда се одбија као неприхватљива.**

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

* У колони 5. уписати јединичну цену без ПДВ,
* У колони 6. уписати јединичну цену са ПДВ,
  + - У колони 7. уписати укупну вредност без ПДВ и УКУПНО,
    - У колони 8. уписати укупну вредност са ПДВ и УКУПНО.